****

**超高频天线8dBi规格书**

**VA-Q190R**

**智能感知(RFID无线射频)**

**综合解决方案领跑者**

**深圳市万全智能技术有限公司**

Shenzhen VANCH Intelligent Technology Co.,Ltd

**产品特性：**


超高频天线-902-928MHz-8dBi-圆极化-RFID天线-190\*190\*27mm-白色-背面直出N母头。

应用场景：吸顶式，天花板，仓库管理等。防水性能也好，上量成本可控。


**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | VA-Q190R |
| **性 能 指 标** | |
| 频率范围 | 902-928MHz |
| 增益 | 8dBi |
| 3dB半功率角 | Hor:65±2°/ Ver:72±2° |
| 驻波比 | ≤1.4 |
| 特性阻抗 | 50Ω |
| 极化方式 | 圆极化 |
| 轴比 | 中心频点小于3dB |
| 物 理 参 数 | |
| 连接器 | N-Female |
| 天线尺寸 | 190\*190\*27mm |
| 净重 | 0.38kg |
| 辐射材料 | 铝 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 防护等级 | IP65/IP67 |
| 抱杆直径 | φ30-50mm |
| 工作温度 | -40～55° |


**产品尺寸：**

****

**辐射方向图：**

****

2D

****

3D